|  |  |
| --- | --- |
| http://intranet/Documenti/logo.jpg | **ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Via Vigone 42 - Pinerolo (TO) – Tel. +390121236233/225 - Fax +390121236312http://www.aceapinerolese.it e-mail: appalti@aceapinerolese.it |

|  |
| --- |
| **AVVISO DI RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA** |
| **OGGETTO: Procedura aperta relativa alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’appalto dei lavori di “Risanamento e riabilitazione NO-DIG con tecnologia UV-CIPP delle reti fognarie gestite da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. nei comuni delle aree omogenee 9-11-17-18 dell’ATO 3 Torinese – anni 2018/2020 – C.I.G.: 7290295DBD**  |

Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 139 del 01/12/2017, la Stazione appaltante ha disposto la rettifica della documentazione di gara nella parte di seguito indicata:

***il Capitolato speciale di appalto, al punto 8.2****, relativo alle dotazioni specifiche richieste, si intende modificato come segue:*

L'Impresa deve assicurare l'utilizzo della tecnologia di risanamento con **liner in tessuto di fibra di vetro impregnati con resina poliestere o vinilestere fotopolimerizzante/fotoreaativa, inseriti per trazione e polimerizzati tramite raggi UV (tecnologia UV-CIPP) seguendo la norma europea UNI EN 13566-1 e 13566-4.**

L'impresa deve assicurare la disponibilità continua per tutta la durata del contratto di n. 1 (UNA) squadra operativa dotata di mezzi d'opera adeguati per gli interventi richiesti e composta da personale idoneo alla mansione ed esperto nella specifica attività.

In particolare, l'Impresa deve assicurare la disponibilità continua per tutta la durata del contratto almeno delle seguenti attrezzature e mezzi operativi:

* n. 1 ….omissis……….;
* n. 1 canal-jet con **capacità di carico** variabile tra circa 6 e 16 mc;
* n. 1 canal-jet con **capacità di carico** di almeno 20 mc;
* n. 1 canal-jet munito di filtro per ricircolo delle acque luride, con **capacità di carico** fino a 20 mc;
* n. 1 ….omissis……….;

**N.B.** - La capacità di carico sopra evidenziata è riferita esclusivamente **alla “Capacità di carico del comparto sporco”.**

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizione contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e in tutti gli allegati.

Pinerolo, 13.12.2017

 Il Responsabile del Procedimento F.to ing. Raffella Turaglio